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Група 27
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; 
бітумінозні речовини; воски мінеральні

Примітки:

1. Ця група не включає: 

(a) органічні сполуки визначеного хімічного складу, крім чистих метану і пропану товарної позиції 2711;

(b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(c) змішані ненасичені вуглеводні товарних позицій 3301, 3302 або 3805.

2. У товарній позиції 2710 термін “нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)” означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять, головним чином, змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

Однак цей термін не означає рідкі синтетичні поліолефіни, менш як 
60 об.% яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при температурі 300 °С, після приведення температури до тиску 1 013 мбар (група 39).

3. У товарній позиції 2710 термін “відпрацьовані нафтопродукти” означає відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (описані в примітці 2 до цієї групи), змішані або не змішані з водою. Сюди включаються:

(а) нафтопродукти, не придатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад відпрацьовані мастила, гідравлічні та трансформаторні масла);

(b) нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків — сховищ нафтопродуктів і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів; та

(c) нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака — сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, що застосовуються для механічної обробки.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 2701 11 термін “антрацит” означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 14 %.

2. У товарній підпозиції 2701 12 термін “вугілля бітумінозне” означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) більш як 14 % і з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмінеральну основу) не менш як 5 833 ккал/кг.

3. У товарних підпозиціях 2707 10, 2707 20, 2707 30 і 2707 40 терміни “бензол”, “толуол”, “кси​лол" і “нафталін” означають продукти, що містять більш як 50 мас.% відповідно бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну.

4. У товарній підпозиції 2710 11 термін “легкі дистиляти та продукти” означає нафтопродукти, 90 об.% або більше яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86).

Додаткові примітки:

1. У товарній категорії 2707 99 80 термін “феноли” застосовується до продуктів, що містять більш як 50 мас.% фенолів. 

2. У товарній позиції 2710:

(а) термін “бензини спеціальні” (товарні категорії 2710 11 21 і 2710 11 25) означає легкі дистиляти та продукти, зазначені в примітці 4 до товарних підпозицій, які не містять ніяких антидетонаційних присадок і в яких різниця між температурами, при яких переганяється 5 об.% і 90 об.% (включаючи втрати), не перевищує 60 °С;

(b) термін “уайт-спірит” (товарна категорія 2710 11 21) означає спеціальні бензини, зазначені в пункті (а), з температурою спалаху більш як 21 °С, визначеною за методом Абеля-Пенські;

(c) термін “середні дистиляти” (товарні категорії 2710 19 11 — 
2710 19 29) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 90 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210 °С і 65 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86);

(d) термін “важкі дистиляти” (товарні категорії 2710 19 31  — 
2710 19 99) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250 °С не може бути визначений за цим методом;

(e) термін “газойлі” (товарні категорії 2710 19 31 — 2710 19 49) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об.% яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86);

(f) термін “паливо рідке” (товарні категорії 2710 19 51 — 2710 19 69) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (e), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в’язкість В:

- не більше ніж зазначено в рядку I наведеної нижче таблиці, якщо вміст сульфатної золи становить менш як 1 % (згідно з ASTM D 874) та індекс омилення — менш як 4 (згідно з ASTM D 939–54); 

- більше ніж зазначено у рядку II, при температурі плинності не менш як 10 °С (згідно з ГОСТ 20287-91 чи ASTM D 97);

- більше ніж зазначено в рядку I, але не більше ніж зазначено в рядку II, якщо 25 об.% або більше переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) або якщо менш як 25 об.% переганяється при температурі 300 °С і температура плинності перевищує 10 °С (згідно з ГОСТ 20287-91 чи ASTM D 97). Ці параметри стосуються лише фракцій із значеннями колориметричної характеристики К менш як 2.

Таблиця відповідності числових значень 
колориметричної характеристики К значенням в’язкості В

	Колориметрична характеристика К
	0
	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5
	5,5
	6
	6,5
	7
	7,5 і більше

	В’язкість В
	I
	4
	4
	4
	5,4
	9
	15,1
	25,3
	42,4
	71,1
	119
	200
	335
	562
	943
	1580
	2650

	
	II
	7
	7
	7
	7
	9
	15,1
	25,3
	42,4
	71,1
	119
	200
	335
	562
	943
	1580
	2650


Термін “в’язкість В” означає кінематичну в’язкість при температурі 
50 °С, що виражається в 10-6 м2 c-1 (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

Термін “колориметрична характеристика К” означає колір продукту, визначений згідно з ASTM D 1500 після того, як одну частину (за об’ємом) продукту змішують із 100 частинами (за об’ємом) чотирихлористого вуглецю. Колір слід визначати негайно після утворення розчину.

Товарні категорії 2710 19 51 — 2710 19 69 включають лише види рідкого палива природного забарвлення. Ці товарні категорії не включають важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), для яких неможливо встановити:

- відсотковий вміст кількості відігнаного продукту при температурі 250 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (нульовий вихід потрібно розглядати як нульовий відсоток);

- кінематичну в’язкість при температурі 50 °С (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445); 

- або колориметричну характеристику К (згідно з ASTM D 1500).

Такі продукти включаються до товарних категорій 2710 19 71 —  
2710 19 99.

3. У товарній позиції 2712 термін “сирий нафтовий вазелін” (товарна категорія 2712 10 10) означає нафтовий вазелін із колориметричною характеристикою для природного забарвлення більш як 4,5 (згідно з 
ASTM D 1500).

4. У товарних категоріях 2712 90 31 — 2712 90 39 термін “сирий” означає продукти:

(a) із вмістом нафтових фракцій не менш як 3,5 (згідно з 
ASTM D 721), якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить менш як 
9 х 10-6 м2 с-1 (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445); або

(b) із значенням колориметричної характеристики для природного забарвлення більш як 3 (згідно з ASTM D 1500), якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить 9 х 10-6 м2 с–1 або більше (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

5. У товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін “специфічний процес” означає такі процеси:

(a) вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції;

(b) вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням;

(c) крекінгу; 

(d) риформінгу;

(e) екстракції селективними розчинниками;

(f) процес, що включає всі операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризації;

(h) алкілування;

(ij) ізомеризації;

(k) знесірчення із застосуванням водню, що призводить до відновлення принаймні 85 % сірки, яка міститься в продуктах, що обробляються (згідно з ASTM D 1266-59Т) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31  — 2710 19 99);

(l) депарафінізації будь-яким способом, відмінним від фільтрації (тільки стосовно продуктів товарної позиції 2710);

(m) обробки воднем, якщо він бере активну участь у хімічних реакціях під тиском більш як 2000 кПа і температурі більш як 250 °С з використанням каталізатора (крім використання каталізаторів знесірчення) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 — 2710 19 99). Подальша обробка воднем мастил товарних категорій 2710 19 71 — 2710 19 99, зокрема для поліпшення кольору або стабільності (наприклад, гідроочищення чи знебарвлення), не належить до специфічних процесів;

(n) перегонки при атмосферному тиску за умови, що менш як 30 об.% цих продуктів (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 51 — 2710 19 69). Якщо 30 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86), то продукти, які можуть бути одержані шляхом перегонки при атмосферному тиску і належать до товарних категорій 2710 11 11 — 2710 11 90 або 2710 19 11  — 2710 19 29, підлягають обкладенню митом, передбаченим для товарів товарних категорій 2710 19 61 — 2710 19 69; 

(o) обробки високочастотним електричним розрядом (виключно для продуктів товарних категорій 2710 19 71 — 2710 19 99);

(p) знежирювання методом фракційної кристалізації (виключно для продуктів товарної категорії 2712 90 31). 

Додаткові примітки України:

1. Октанове число визначається для бензинів моторних (товарні категорії 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51,  2710 11 59) за дослідним методом згідно з ГОСТ 8226-82 чи ASTM D 2699.

2. У цій групі терміни “що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 — 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. У товарній позиції 2710 термін “біоетанол” означає спирт етиловий зневоднений, призначений для використання як компонент палива.

	Код
	Назва
	Ставки мита, %
	Додат-кові

ОВО

	
	
	префе​рен-ційна
	піль​гова
	пов​на
	

	2701
	Вугiлля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержані з кам’яного вугiлля:
	
	
	
	

	
	- вугiлля кам’яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване:
	
	
	
	

	2701 11
	- - антрацит:
	
	
	
	

	2701 11 10 00
	- - - з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 10 мас.%
	
	0
	0
	—

	2701 11 90 00
	 - - - iнше
	
	0
	0
	—

	2701 12
	 - - бiтумiнозне вугiлля:
	
	
	
	

	2701 12 10 00
	 - - - коксівне вугiлля 
	
	0
	0
	—

	2701 12 90 00
	 - - - iнше
	
	0
	0
	—

	2701 19 00 00
	 - - вугiлля iнше
	
	0
	0
	—

	2701 20 00 00
	 - брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугiлля
	
	0
	0
	—

	2702
	Лiгнiт, буре вугiлля, агломеровані або неагломеровані, крiм гагату:
	
	
	
	

	2702 10 00 00
	- лiгнiт, буре вугiлля, пилоподібні або непилоподібні, неагломеровані
	
	0
	0
	—

	2702 20 00 00
	- лiгнiт, буре вугiлля, агломеровані
	
	0
	0
	—

	2703 00 00 00
	Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований
	
	0
	0
	—

	2704 00
	Кокс і напiвкокс із кам’яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля ретортне:
	
	
	
	

	
	- кокс і напiвкокс із кам’яного вугiлля:
	
	
	
	

	2704 00 11 00
	- - для виготовлення електродiв
	
	0
	0
	—

	2704 00 19 00
	- - iнший
	
	0
	0
	—

	2704 00 30 00
	- кокс і напiвкокс із лiгнiту, бурого вугiлля
	
	0
	0
	—

	2704 00 90 00
	- iншi
	
	0
	0
	—

	
	
	
	
	
	

	2705 00 00 00
	Газ кам’яновугiльний, водяний, генераторний і аналогічні види газiв, крiм нафтових газiв та iнших газоподiбних вуглеводнiв
	
	2
	2
	тис. м3

	2706 00 00 00
	Смоли кам’яновугільні і буровугiльні або торф’яні та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи “вiдновленi” смоли
	
	0
	0
	—

	2707
	Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам’яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi:
	
	
	
	

	2707 10
	- бензол:
	
	
	
	

	2707 10 10 00
	- - для використання як паливо
	
	0
	0
	—

	2707 10 90 00
	- - для iнших цiлей
	
	0
	0
	—

	
	
	
	
	
	

	2707 20
	- толуол:
	
	
	
	

	2707 20 10 00
	- - для використання як паливо
	
	0
	0
	—

	2707 20 90 00
	- - для iнших цiлей
	
	0
	0
	—

	2707 30
	- ксилол:
	
	
	
	

	2707 30 10 00
	- - для використання як паливо
	
	0
	0
	—

	2707 30 90 00
	- - для iнших цiлей
	
	0
	0
	—

	2707 40 00 00
	- нафталiн
	
	0
	0
	—

	2707 50
	- iншi сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об.% або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250 °С за методом, визначеним згідно з АSTM D 86:
	
	
	
	

	2707 50 10 00
	- - для використання як паливо
	
	0
	0
	—

	2707 50 90 00
	- - для iнших цiлей 
	
	0
	0
	—

	
	- iншi:
	
	
	
	

	2707 91 00 00
	- - масла креозотовi
	
	0
	0
	—

	2707 99
	- - iншi:
	
	
	
	

	
	- - - масла неочищенi:
	
	
	
	

	2707 99 11 00
	- - - - неочищенi легкi масла, в яких 90 об.% або бiльше піддається дистиляції при температурі до 200 °С
	
	0
	0
	—

	2707 99 19 00
	- - - - iншi
	
	0
	0
	—

	2707 99 30 00
	- - - сірчисті (із вмістом сполук сірки) легкi масла 
	
	0
	0
	—

	2707 99 50 00
	- - - основнi продукти
	
	0
	0
	—

	2707 99 70 00
	- - - антрацен
	
	0
	0
	—

	2707 99 80 00
	- - - феноли
	
	0
	0
	—

	
	- - - iншi:
	
	
	
	

	2707 99 91 00
	- - - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803
	
	0
	0
	—

	2707 99 99 00
	- - - - iншi
	
	0
	0
	—

	2708
	Пек або кокс пековий, одержаний із кам’яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол:
	
	
	
	

	2708 10 00 00
	- пек 
	
	2
	2
	—

	2708 20 00 00
	- кокс пековий
	
	2
	2
	—

	2709 00
	Нафта або нафтопродукти сирi, одержані з бiтумiнозних порід (мiнералiв):
	
	
	
	

	2709 00 10 00
	- газовий конденсат природний
	
	0
	0
	—

	2709 00 90 00
	- iншi
	
	0
	0
	—

	2710 
	Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:
	
	
	
	

	
	- нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів:
	
	
	
	

	2710 11 
	- - легкi дистиляти:
	
	
	
	

	2710 11 11 00
	- - - для специфiчних процесiв переробки
	
	6
	6
	—

	2710 11 15 00
	- - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 
2710 11 11 00
	
	4
	4
	—

	
	- - - для iнших цiлей:
	
	
	
	

	
	- - - - бензини спецiальнi:
	
	
	
	

	2710 11 21 00
	- - - - - уайт-спiрит
	
	5
	5
	—

	2710 11 25 00
	- - - - - iншi
	
	5
	5
	—

	
	- - - - iншi:
	
	
	
	

	
	- - - - - бензини моторнi:
	
	
	
	

	2710 11 31 00
	- - - - - - бензини авiацiйнi
	
	10
	10
	—

	
	- - - - - - iншi, із вмiстом свинцю:
	
	
	
	

	
	- - - - - - - 0,013 г/л або менше:
	
	
	
	

	2710 11 41 
	- - - - - - - - з октановим числом менш як 95:
	
	
	
	

	
	- - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2710 11 41 11
	- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
	
	10
	10
	тис. 
л


	2710 11 41 19
	- - - - - - - - - - інші
	
	5
	5
	тис.
л1

	
	- - - - - - - - - з октановим числом більш як 80, але не більш як 92:
	
	
	
	

	2710 11 41 31
	- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
	
	0
	0
	тис. л1

	2710 11 41 39
	- - - - - - - - - - інші
	
	0
	0
	тис. л1

	
	- - - - - - - - - з октановим числом більш як 92, але менш як 95:
	
	
	
	

	2710 11 41 91
	- - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
	
	0
	0
	тис. л1

	2710 11 41 99
	- - - - - - - - - - інші
	
	0
	0
	тис. л1

	2710 11 45 
	- - - - - - - - з октановим числом 95 або більше, але менш як 98:
	
	
	
	

	2710 11 45 11
	- - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
	
	0
	0
	тис. л1

	2710 11 45 99
	- - - - - - - - - інші
	
	0
	0
	тис. л1

	2710 11 49 
	- - - - - - - - з октановим числом 98 або більше:
	
	
	
	

	2710 11 49 11
	- - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
	
	10
	10
	тис. л1

	2710 11 49 99
	- - - - - - - - - інші
	
	5
	5
	тис. л1

	
	- - - - - - - більш як 0,013 г/л:
	
	
	
	

	2710 11 51 00
	- - - - - - - - з октановим числом менш як 98
	
	0
	0
	тис. л1

	2710 11 59 00
	- - - - - - - - з октановим числом 98 або більше
	
	5
	5
	тис. л1

	2710 11 70 00
	- - - - - паливо для реактивних двигунів
	
	10
	10
	—

	2710 11 90 00
	- - - - - іншi легкi дистиляти 
	
	6
	6
	—

	2710 19
	- - інші:
	
	
	
	

	
	- - - середнi дистиляти:
	
	
	
	

	2710 19 11 00
	- - - - для специфiчних процесiв переробки
	
	5
	5
	—

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2710 19 15 00
	- - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 
2710 19 11 00
	
	5
	5
	—

	
	- - - - для iнших цiлей:
	
	
	
	

	
	- - - - - гас:
	
	
	
	

	2710 19 21 00
	- - - - - - паливо для реактивних двигунів
	
	2
	2
	—

	2710 19 25 00
	- - - - - - інший
	
	2
	2
	—

	2710 19 29 00
	- - - - - іншi
	
	2
	2
	—

	
	- - - важкi дистиляти:
	
	
	
	

	
	- - - - газойлi:
	
	
	
	

	2710 19 31 
	- - - - - для специфiчних процесiв переробки:
	
	
	
	

	2710 19 31 10
	- - - - - - із вмістом сірки не більш як 
0,005 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 31 20 
	- - - - - - із вмістом сірки більш як 
0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 31 30
	- - - - - - із вмістом сірки більш як 
0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 31 40
	- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 35 
	- - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній категорiї 
2710 19 31:
	
	
	
	

	2710 19 35 10
	- - - - - - із вмістом сірки не більш як 
0,005 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 35 20 
	- - - - - - із вмістом сірки більш як 
0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 35 30
	- - - - - - із вмістом сірки більш як 
0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 35 40
	- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас.%
	
	0
	0
	—

	
	- - - - - для iнших цiлей:
	
	
	
	

	2710 19 41 
	- - - - - - із вмістом сірки не більш як 
0,05 мас.%:
	
	
	
	

	2710 19 41 10
	- - - - - - - із вмістом сірки не більш як 
0,005 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 41 20
	- - - - - - - із вмістом сірки більш як 
0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 41 30
	- - - - - - - із вмістом сірки більш як 
0,035 мас.%, але не більш як 0,05 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 45 00
	- - - - - - із вмістом сірки  більш як 
0,05 мас.%, але не більш як 0,2 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 49 00
	- - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас.%
	
	0
	0
	—

	
	- - - - паливо рiдке (мазут):
	
	
	
	

	2710 19 51 00
	- - - - - для специфiчних процесiв переробки
	
	0
	0
	—

	2710 19 55 00
	- - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 
2710 19 51 00
	
	0
	0
	—

	
	- - - - - для iнших цiлей:
	
	
	
	

	2710 19 61 00
	- - - - - - із вмістом сiрки не більш як 1 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 63 00
	- - - - - - із вмістом сiрки  більш як 1 мас.%, але не більш як 2 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 65 00
	- - - - - - із вмістом сiрки  більш як 2 мас.%, але не більш як 2,8 мас.%
	
	0
	0
	—

	2710 19 69 00
	- - - - - - із вмiстом сiрки більш як 2,8 мас.%
	
	0
	0
	—

	
	- - - - мастильні матеріали; інші масла та дистиляти:
	
	
	
	

	2710 19 71 00
	- - - - - для специфiчних процесiв переробки
	
	0
	0
	—

	2710 19 75 00
	- - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 
2710 19 71 00
	
	0
	0
	—

	
	- - - - - для інших цілей:
	
	
	
	

	2710 19 81 00
	- - - - - - масла моторнi, компресорні, турбiнні 
	
	0
	0
	—

	2710 19 83 00
	- - - - - - рiдини для гiдравлiчних передач
	
	0
	0
	—

	2710 19 85 00
	- - - - - - білі масла, вазелiнове масло
	
	0
	0
	—

	2710 19 87 00
	- - - - - - масла трансмісійні та редукторні 
	
	0
	0
	—

	2710 19 91 00
	- - - - - - засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла
	
	0
	0
	—

	2710 19 93 00
	- - - - - - електроiзоляційні масла
	
	0
	0
	—

	2710 19 99 00
	- - - - - - iншi мастильні матеріали та інші дистиляти 
	
	0
	0
	—

	
	- відпрацьовані нафтопродукти:
	
	
	
	

	2710 91 00 00
	- - такі, що містять поліхлордифеніли, поліхлортрифеніли або полібромдифеніли 
	
	0
	0
	—

	2710 99 00 00
	- - інші
	
	0
	0
	—

	2711 
	Гази нафтові та інші вуглеводнi в газоподiбному станi:
	
	
	
	

	
	- скраплені (зріджені):
	
	
	
	

	2711 11 00 00
	- - газ природний
	
	0
	0
	тис. м3

	2711 12
	- - пропан:
	
	
	
	

	
	- - - пропан, чистота якого не менш як 99 %:
	
	
	
	

	2711 12 11 00
	- - - - для використання як паливо
	
	0
	0
	—

	2711 12 19 00
	- - - - для iнших цiлей
	
	0
	0
	—

	
	- - - iнший:
	
	
	
	

	2711 12 91 00
	- - - - для специфiчних процесiв переробки
	
	0
	0
	—

	2711 12 93 00
	- - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 
2711 12 91 00
	
	0
	0
	—

	
	- - - - для iнших цiлей:
	
	
	
	

	2711 12 94 00
	- - - - - чистота  якого більш як 90 %, але не більш як 99 %
	
	0
	0
	—

	2711 12 97 00
	- - - - - iншi
	
	0
	0
	—

	2711 13
	- - бутани:
	
	
	
	

	2711 13 10 00
	- - - для специфiчних процесiв переробки
	
	0
	0
	—

	2711 13 30 00
	- - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 
2711 13 10 00
	
	0
	0
	—

	
	- - - для iнших цiлей:
	
	
	
	

	2711 13 91 00
	- - - - чистота якого більш як 90 %, але менш як 95 %
	
	0
	0
	—

	2711 13 97 00
	- - - - iншi
	
	0
	0
	—

	2711 14 00 00
	- - етилен, пропiлен, бутилен і бутадiєн
	
	0
	0
	—

	2711 19 00 00
	- - iншi
	
	0
	0
	—

	
	- у газоподiбному станi:
	
	
	
	

	2711 21 00 00
	- - газ природний
	
	0
	0
	тис. м3

	2711 29 00 00
	- - iншi
	
	0
	0
	—

	2712
	Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафін сирий, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф’яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результаті синтезу або iнших процесів, забарвлені або незабарвлені:
	
	
	
	

	2712 10
	- вазелiн нафтовий (петролатум):
	
	
	
	

	2712 10 10 00
	- - сирий (неочищений)
	
	2
	2
	—

	2712 10 90 
	- - iнший:
	
	
	
	

	2712 10 90 10
	- - - що  використовується для промислового складання моторних транспортних засобів
	
	0
	0
	—

	2712 10 90 90
	- - - iнший
	
	2
	2
	—

	2712 20
	- парафiн із вмістом нафтопродуктів менш як 0,75 мас.%:
	
	
	
	

	2712 20 10 00
	- - парафін синтетичний з молекулярною масою 460 або бiльше, але не більш як 1560
	
	2
	2
	—

	2712 20 90 00
	- - iншi
	
	2
	2
	—

	2712 90
	- iншi:
	
	
	
	

	
	- - озокерит, вiск буровугільний (лiгнiтний) або вiск торф’яний (природнi продукти):
	
	
	
	

	2712 90 11 00
	- - - сирі
	
	2
	2
	—

	2712 90 19 00
	- - - iншi
	
	2
	2
	—

	
	- - iншi:
	
	
	
	

	
	- - - сирі:
	
	
	
	

	2712 90 31 00
	- - - - для специфiчних процесiв переробки
	
	2
	2
	—

	2712 90 33 00
	- - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у підкатегорiї 2712 90 31 00
	
	2
	2
	—

	2712 90 39 
	- - - - для iнших цiлей:
	
	
	
	

	2712 90 39 10
	- - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму
	
	10
	10
	—

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2712 90 39 20
	- - - - - гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів 
	
	2
	2
	—

	2712 90 39 90
	- - - - - інші
	
	2
	2
	—

	
	- - - iншi:
	
	
	
	

	2712 90 91 00
	- - - - сумiш 1-алкенiв із вмістом 80 мас.% або більше 1-алкенiв, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або бiльше, але не більш як 28 атомiв вуглецю
	
	2
	2
	—

	2712 90 99 00
	- - - - iншi
	
	2
	2
	—

	2713
	Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із  бiтумiнозних порiд:
	
	
	
	

	
	- кокс нафтовий:
	
	
	
	

	2713 11 00 00
	- - некальцинований
	
	0
	0
	—

	2713 12 00 00
	- - кальцинований
	
	0
	0
	—

	2713 20 00 00
	- бiтум нафтовий
	
	10
	10
	—

	2713 90
	- іншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із  бiтумiнозних порiд:
	
	
	
	

	2713 90 10 00
	- - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803
	
	2
	2
	—

	2713 90 90 00
	- - iншi
	
	2
	2
	—

	2714
	Бiтум і асфальт, природнi; сланцi бітумінозні та пiсковики бiтумiнознi; асфальти та асфальтовi породи:
	
	
	
	

	2714 10 00 00
	- сланцi бітумінозні та пiсковики бiтумiнознi
	
	2
	2
	—

	2714 90 00 00
	- iншi
	
	2
	2
	—

	2715 00 00
	Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад бiтумiнознi мастики, асфальтовi суміші для дорожнього покриття):
	
	
	
	

	
	- мастики бiтумiнознi:
	
	
	
	

	2715 00 00 10
	- - антикорозійні
	
	10
	10
	—

	2715 00 00 90
	- - інші
	
	2
	2
	—

	2715 00 00 91
	- iншi
	
	2
	2
	—

	2716 00 00 00
	Електроенергiя
	
	2
	2
	тис. кВт( год


� Тут і далі — вимірювання об’єму нафтопродуктів проводиться при температурі 15 °С.





