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Група 80

Олово і вироби з нього

Примітки:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(а) “прутки та бруски” — вироби катані, тягнуті, пресовані або ковані, не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи “сплющені круги” та “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним  (включаючи “видозмінений прямокутний”) поперечним перерізом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(b) “профілі” — вироби катані, тягнуті, пресовані, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз і не відповідають будь-якому з визначень прутків, брусків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін стосується також виробів литих або спечених, тих самих форм і розмірів, підданих обробленню після виготовлення (крім обрізання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) “дріт” — вироби катані, тягнуті або волочені, згорнуті у бухти, що мають однаковий за всією довжиною суцільний поперечний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи “сплюснуті круги” і “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати  закруглені  кути за всією довжиною виробу. Товщина цих виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи “видозмінений прямокутний”) перевищує одну десяту частину ширини;

(d) “плити, стрічки, листи та фольга” — плоскі вироби (крім необроблених виробів товарної позиції 8001), згорнуті або не згорнуті у рулони, які мають суцільний прямокутний (крім квадратного) поперечний переріз, із закругленими або незакругленими кутами (включаючи “видозмінені прямокутники”, дві з протилежних сторін яких мають форму 


опуклих дуг, а дві інші — рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), із сталою товщиною: 

у формі прямокутників (включаючи квадрати), товщина яких не більше одної десятої частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(e) “труби і трубки” — порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті у бунти, що мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають однакову товщину. Трубами і трубками вважаються також вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрати), рівностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, за умови, що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки із зазначеним поперечним перерізом можуть бути полірованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з різьбою або фланцями, манжетами чи кільцями.

Примітка до товарних підпозицій:

1. Наведені у цій групі терміни означають:

(a) “олово нелеговане” — метал, який містить за масою не менш як 99 % олова, за умови, що вміст за масою вісмуту або міді не перевищує граничних величин, наведених у таблиці:

Інші елементи

	Елемент
	Граничний вміст за масою, % 

	Bi
	вісмут
	0,1

	Cu
	мідь
	0,4


(b) “олов’яні сплави” — металеві сплави, вміст олова в яких за масою перевищує вміст будь-якого з інших елементів, за умови, що:

1) загальний вміст за масою інших елементів перевищує 1 %; або

2) вміст за масою вісмуту або міді дорівнює або не менше граничних величин, наведених у таблиці:

	Код
	Назва
	Ставки мита, %
	Додат-кові

ОВО

	
	
	преферен-ційна
	пільгова
	повна
	

	8001
	Олово необроблене:
	
	
	
	

	8001 10 00 00
	- олово нелеговане
	
	0
	0
	—

	8001 20 00 00
	- сплави олов’яні
	
	0
	0
	—

	8002 00 00 00
	Вiдходи та брухт олов’яні
	
	0
	0
	—

	8003 00 00 00
	Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов’яні
	
	0
	0
	—

	[8004]
	
	
	
	
	

	[8005]
	
	
	
	
	

	[8006]
	
	
	
	
	

	8007 00 
	Інші вироби олов’яні:
	
	
	
	

	8007 00 10 00
	- листи, пластини та стрiчки завтовшки більш як 0,2 мм
	
	0
	0
	—

	8007 00 30 00
	- фольга (тиснена або ні, без основи або на паперовій, картонній, пластмасовій або подібній основі), завтовшки (за винятком основи) не більш як 0,2 мм; порошки та луска 
	
	0
	0
	—

	8007 00 50 00
	- труби, трубки та фітинги для них (наприклад, муфти, коліна, втулки)
	
	0
	0
	—

	8007 00 90 00
	- інші
	
	0
	0
	—


