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Про основні вимоги до споруд, а також умови 
розміщення на ринку будівельних виробів
________________________________________

Цей Закон встановлює основні вимоги до споруд, засади визначення суттєвих характеристик будівельних виробів, а також декларування будівельних виробів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) будівельний виріб — будь-який будівельний виріб або їх комплект, який призначений для застосування як частина споруди і забезпечує дотримання основних вимог до споруд, що виготовлений та введений в обіг виробником для подальшого використання за призначенням;

2) бюро з надання технічної інформації ― юридична особа, яка надає інформацію про регламентні технічні умови і будівельні норми та іншу інформацію, визначену законодавством з питань споруд і будівельних виробів;

3) виробничий контроль — документально оформлений постійний внутрішній контроль виробництва згідно з відповідними регламентними технічними умовами;
4) декларація експлуатаційних характеристик (показників) — складений виробником документ установленої форми про гарантії відповідності будівельного виробу вимогам, установленим законодавством, та стабільність задекларованих експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу в процесі виробництва;

5) дистриб’ютор – будь-яка фізична або юридична особа в ланцюзі поставок, крім виробника або імпортера, яка забезпечує наявність на ринку будівельного виробу;

6) життєвий цикл споруд ― послідовні етапи створення і експлуатації споруд, починаючи з проектування і закінчуючи демонтажем;

7) життєвий цикл будівельного виробу ― послідовні та взаємопов’язані етапи строку служби будівельного виробу від етапу придбання сировинних матеріалів або їх видобутку з природних ресурсів до етапу остаточної утилізації;
8) звіт про технічну апробацію — документ установленої форми за результатами технічної апробації будівельного виробу, наданий виробнику в установленому порядку для цілей отримання технічного свідоцтва та складення декларації експлуатаційних характеристик (показників);

9) клас будівельного виробу ― діапазон рівнів, обмежений мінімальним і максимальним значеннями експлуатаційної характеристики (показника) будівельного виробу;

10) комплект — будівельний виріб, який перед застосуванням у споруді збирається з двох або більше окремих частин (компонентів) та надається на ринок або вводиться в обіг окремим виробником у вигляді набору;

11) настанова — документ, прийнятий комісією з технічного регулювання, який може бути застосований для проведення технічної апробації та оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів певних типів;

12) орган з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів — орган з оцінки відповідності, призначений відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”;

13) основні вимоги до споруд — визначені цим Законом вимоги, дотримання яких під час проектування та будівництва забезпечує придатність для використання споруд за призначенням протягом строку, передбаченого проектом будівництва;

14) оцінка стабільності експлуатаційних характеристик (показників) ― процес доведення повторюваності досягнення експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу під час його виготовлення шляхом проведення процедур за обраною схемою;

15) регламентний стандарт ― національний стандарт, який у разі добровільного застосування  надає презумпцію відповідності будівельного виробу основним вимогам до споруд, установленим  цим Законом;

16) регламентні технічні умови ― регламентний стандарт або технічне свідоцтво, дотримання вимог яких підтверджує виконання вимог законодавства з питань споруд і будівельних виробів та надає презумпцію відповідності будівельного виробу основним вимогам до споруд, установленим цим Законом;

17) рівень будівельного виробу – результат оцінки експлуатаційних характеристик будівельного виробу відносно його суттєвих характеристик, виражений числовим значенням;

18) пороговий рівень будівельного виробу ― мінімальний або максимальний експлуатаційний рівень суттєвої характеристики будівельного виробу;

19) сертифікат стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу ― документ, який підтверджує додержання виробником стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу;

20) серійне виробництво — виробництво будівельного виробу протягом певного часу без зміни технології його виготовлення;

21) спеціальна технічна документація ― документація, яка підтверджує, що результати випробувань, одержані за допомогою використаних методів, є еквівалентними результатам, одержаним шляхом випробувань згідно з відповідним регламентним стандартом;

22) споруда — штучно створений об’ємний, площинний або лінійний об’єкт, що має природні або штучні просторові межі, встановлений стаціонарно (нерухомо) відносно землі та призначений для досягнення певних цілей, у тому числі будівлі, будинки, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;
23) строк експлуатації будівельного виробу ― час, протягом якого експлуатаційні характеристики (показники) будівельного виробу забезпечують виконання основних вимог до споруд;

24) суттєва характеристика ― характеристика будівельного виробу, яка забезпечує під час його використання додержання встановлених цим Законом основних вимог до споруд;

25) технічна апробація ― визначення експлуатаційних характеристик (показників суттєвих характеристик) будівельного виробу для його використання за призначенням;

26) експлуатаційна характеристика (показник) ― кількісне (за рівнем або класом) або описове відображення відповідної суттєвої характеристики будівельного виробу під час його використання за призначенням;

27) тип будівельного виробу ― сукупність рівнів або класів характерних експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу, що відповідають його суттєвим характеристикам, і який виготовляється у конкретному виробничому процесі з використанням певної комбінації сировини або інших елементів.

2. Термін “мікропідприємство” вживається у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, терміни “виробник”, “введення в обіг”, “знак відповідності технічним регламентам”, “імпортер”, “надання на ринку“, “продукція”, “суб’єкти господарювання”, “уповноважений представник” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; термін “стандартизація” — у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”; терміни “вилучення з обігу”, “відкликання”, “користувач” — у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “орган державного ринкового нагляду” ― у значенні, наведеному в Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, термін “цивільний захист” ― у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.

Стаття 2. Законодавство про вимоги до споруд і будівельних виробів

1. Законодавство про вимоги до споруд і будівельних виробів складається з цього Закону, Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про стандартизацію”, “Про технічні регламенти та  оцінку відповідності”, “Про  державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, “Про будівельні норми”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, “Про основи містобудування”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

Розділ ІІ
СУБ’ЄКТИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
ДЕКЛАРУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Стаття 3. Суб’єкти, які забезпечують декларування будівельних виробів

1. Суб’єктами, які забезпечують декларування будівельних виробів, є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва;

комісія з технічного регулювання;

органи технічної апробації;

виробники будівельних виробів;

уповноважені представники;

імпортери;

дистриб’ютор;
органи з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів;

бюро з надання технічної інформації.

Стаття 4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва:

1) утворює комісію з технічного регулювання та призначає її головою особу, обрану відповідно до частини третьої статті 6 цього Закону;

2) затверджує:

положення про комісію з технічного регулювання;

перелік будівельних виробів, які підлягають декларуванню; 

порядок надання статусу органу технічної апробації;

порядок надання звіту про технічну апробацію будівельних виробів;

порядок надання статусу бюро з надання технічної інформації;

порядок надання бюро з надання технічної інформації на запити заявників інформації;

порядок визначення типу будівельного виробу;

порядок одержання технічного свідоцтва будівельного виробу;

3) встановлює:

умови, за яких будівельні вироби не потребують перевірки або подальшого випробування за умови виконання основних вимог до споруд і можуть бути віднесені до певного класу або рівня; 

форму звіту про технічну апробацію будівельного виробу; 

форму сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу; 

форму технічного свідоцтва; 

форму декларації експлуатаційних характеристик (показників); 

форму запиту виробника до органу технічної апробації;

4) визначає перелік регламентних стандартів (змін до них);

5) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва:

визначає сферу діяльності органу технічної апробації відповідно до переліку будівельних виробів, які підлягають декларуванню; 

веде перелік виданих технічних свідоцтв, перелік органів технічної апробації з визначенням сфери їх діяльності і перелік бюро з надання технічної інформації з їх оприлюдненням на власному веб-сайті для забезпечення безоплатного доступу;

за поданням комісії з технічного регулювання уповноважує юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері робіт, пов’язаних з визначенням параметрів споруд і території забудови.

Стаття 6. Комісія з технічного регулювання

1. Комісія з технічного регулювання:

визначає схеми оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників), які повинні застосовуватися для певних типів будівельних виробів, та їх суттєві характеристики, класи або рівні, вимоги до яких не охоплені регламентними стандартами, відповідно до схем оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

продовжує строк експлуатації будівельного виробу на підставі очікуваного життєвого циклу споруд, протягом якого виробник забезпечує зберігання технічної документації і декларації експлуатаційних характеристик (показників) після надання будівельного виробу на ринку або введення його в обіг;

надає методичні рекомендації з метою проведення технічної апробації будівельного виробу визначеного типу;

приймає настанови, які можуть бути застосовані для проведення технічної апробації та оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів певних видів;

видає технічне свідоцтво після надання виробником звіту про технічну апробацію будівельних виробів певних  типів;

здійснює на договірних засадах організаційно-методичне забезпечення діяльності органів технічної апробації;

забезпечує взаємодію органів технічної апробації між собою;

надає статус органу технічної апробації відповідно до встановленого нею порядку та визначеної сфери діяльності та статус бюро з надання технічної інформації або позбавляє цього статусу.
2. Комісія з технічного регулювання є юридичною особою публічного права, яка створюється у формі установи.
3. Комісія з технічного регулювання утворюється як колегіальний орган у складі двадцяти п’яти членів, один з яких є її головою (обирається). Строк роботи членів комісії з технічного регулювання становить п’ять років.

Перелік кандидатів у члени комісії з технічного регулювання формується у такому складі: шість представників базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві, шість представників технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва, шість представників від саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту; представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я; представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища; представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту; два представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва; представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці.
Члени комісії з технічного регулювання здійснюють свої функції на громадських засадах.

Організаційно-технічне забезпечення роботи комісії з технічного регулювання здійснюється її секретаріатом. Працівники секретаріату комісії з технічного регулювання та її голова є штатними співробітниками цієї установи.

4. Строк повноважень голови комісії з технічного регулювання становить п’ять років з дати призначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, на цю посаду особи, обраної відповідно до частини третьої цієї статті.
Стаття 7. Органи технічної апробації

1. Статус органу технічної апробації може бути надано незалежній від виробників юридичній особі у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.

2. Орган технічної апробації в межах сфери його діяльності проводить технічну апробацію будівельних виробів та видає виробнику звіт про технічну апробацію відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.

Стаття 8. Виробники будівельних виробів

1. Виробники будівельних виробів зобов’язані:

1) скласти декларацію експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу, що описує всі відповідні елементи, пов’язані з необхідною схемою оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) та технічну документацію;

2) здійснювати маркування будівельного виробу знаком відповідності технічним регламентам (далі — знак відповідності);

3) зберігати технічну документацію та декларацію експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу не менш як десять років з моменту введення будівельного виробу в обіг чи протягом іншого періоду, визначеного центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва, на підставі очікуваного строку експлуатації, визначеного технічною документацією;

4) забезпечувати гарантії відповідності будівельного виробу вимогам, установленим законодавством, та стабільність задекларованих експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу в процесі виробництва;

5)  з огляду на забезпечення точності, надійності та стабільності задекларованих експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу проводити випробування зразків, введених в обіг будівельних виробів, проводити дослідження, вести реєстр скарг щодо невідповідності задекларованих експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу та інформувати про це імпортерів, дистриб’юторів та уповноважених представників; 

6) забезпечувати під час серійного виробництва наявність на будівельному виробі позначень його типу, партії або серійного номера чи будь-якого іншого елемента, що дає змогу ідентифікувати виріб, або, якщо розміри або природа будівельного виробу не дають можливість це зробити, наводити таку інформацію на упаковці або в документі, що супроводжує будівельний виріб; 

7) зазначати на будівельному виробі або, якщо це неможливо, на його упаковці, або в супровідному документі власне найменування, торговельну марку та контактну адресу; в адресі зазначати реквізити, за якими можна звернутися до виробника;

8) гарантувати під час введення в обіг будівельного виробу його супроводження відповідними інструкціями та інформацією про безпечність, складеними відповідно до законодавства про мови, а також про розміщення на веб-сайтах декларації експлуатаційних характеристик (показників);

9) у разі пересвідчення, що будівельний виріб, який він ввів в обіг, не відповідає декларації експлуатаційних характеристик (показників) або іншим вимогам цього Закону, вживати коригувальних заходів для приведення такого будівельного виробу у відповідність з декларацією експлуатаційних характеристик (показників), або вилучити чи відкликати його. У разі коли будівельний виріб представляє небезпеку, інформувати про це органи державного ринкового нагляду із зазначенням деталей, зокрема інформації про невідповідність декларації експлуатаційних характеристик (показників) та вжиті коригувальні заходи.

Стаття 9. Уповноважені представники

1. Виробник може призначати уповноваженого представника за письмовим дорученням на право діяти від його імені.

2. Уповноважений представник виконує завдання, визначені в договорі. Відповідно до договору уповноважений представник виконує, зокрема, такі завдання:

зберігає декларацію експлуатаційних характеристик (показників) і технічну документацію та подає їх органу державного ринкового нагляду протягом періоду, визначеного в пункті сьомому частини першої статті 8 цього Закону (договором може бути передбачено інші завдання уповноваженого представника);

подає в разі отримання запиту від органу державного ринкового нагляду необхідну інформацію, що підтверджує відповідність будівельного виробу декларації експлуатаційних характеристик (показників) та іншим вимогам цього Закону;

дотримується вимог органу державного ринкового нагляду на його запит щодо заходу, вжитого для уникнення ризиків, що становить будівельний виріб.

Обов’язок щодо складення технічної документації не повинен зазначатися в дорученні, одержаному уповноваженим представником. 

Стаття 10. Імпортери

1. Імпортери зобов’язані: 

1) вводити в обіг лише такі будівельні вироби, які відповідають вимогам цього Закону та щодо яких проведено оцінку і перевірку стабільності експлуатаційних характеристик (показників) відповідно до цього Закону;

2) пересвідчитися перед введенням будівельного виробу в обіг у тому, що будівельний виріб має маркування знаком відповідності та супроводжується декларацією експлуатаційних характеристик (показників), відповідними інструкціями та інформацією про безпеку, а також пересвідчитися, що на будівельному виробі зазначено тип, партію, серійний номер чи будь-який інший елемент, що дозволяє ідентифікувати виріб та забезпечує відповідність вимогам частини шостої статті 8 цього Закону. Якщо імпортер вважає, що будівельний виріб не відповідає декларації експлуатаційних характеристик (показників) та/або вимогам цього Закону, він може вводити такий виріб в обіг лише після приведення виробу у відповідність з декларацією експлуатаційних характеристик (показників) та/або вимогами цього Закону;

3) зазначати на будівельному виробі, а в разі, коли це неможливо, на його упаковці, або в супровідному документі власне найменування, торговельну марку та контактну адресу; в адресі зазначати реквізити, за якими можна звернутися до імпортера;

4) якщо будівельний виріб становить ризик, інформувати про це виробника або уповноваженого представника та органи державного ринкового нагляду;

5)
забезпечувати, щоб умови зберігання або транспортування не ставили під загрозу відповідність виробу декларації експлуатаційних характеристик (показників) та відповідність іншим вимогам цього Закону під час перебування будівельного виробу у володінні імпортера;

6)
для забезпечення точності, надійності та стабільності задекларованим експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу проводити випробування зразків будівельного виробу, наявного на ринку, його дослідження та вести реєстр скарг на невідповідність виробу декларації експлуатаційних характеристик (показників), відкликань виробу, а також інформувати дистриб’ютора про такий моніторинг;

7)
у разі пересвідчення, що будівельний виріб, який імпортер ввів в обіг, не відповідає декларації експлуатаційних характеристик (показників) та/або іншим вимогам цього Закону, вживати коригувальних заходів для приведення будівельного виробу у відповідність з декларацією експлуатаційних характеристик (показників) та/або вимогами цього Закону чи забезпечення його вилучення або відкликання. Крім того, якщо виріб представляє небезпеку, інформувати про це органи державного ринкового нагляду із зазначенням деталей та вжитих коригувальних заходів.
2. На імпортера покладається зобов’язання виробника, визначені цим Законом, якщо він вводить в обіг будівельний виріб під власним найменуванням або під власною торговельною маркою чи змінює будівельний виріб, який уже введений в обіг таким чином, що це може вплинути на його відповідність декларації експлуатаційних характеристик (показників).
Стаття 11. Дистриб’ютори

1. Дистриб’ютори зобов’язані:

1) надавати на ринку лише такі будівельні вироби, які відповідають вимогам цього Закону;

2) пересвідчитися перед наданням на ринку будівельного виробу в тому, що будівельний виріб має маркування знаком відповідності та супроводжується декларацією експлуатаційних характеристик (показників), відповідними інструкціями та інформацією про безпеку. Якщо дистриб’ютор вважає, що будівельний виріб не відповідає декларації експлуатаційних характеристик (показників) та/або вимогам  цього Закону, він може надавати такий виріб на ринок лише після приведення виробу у відповідність з декларацією експлуатаційних характеристик (показників) та/або вимогами цього Закону;

3) пересвідчитися, що виробником виконано вимоги пункту сьомого частини першої статті 8 цього Закону;

4) якщо будівельний виріб становить ризик, інформувати про це виробника або уповноваженого представника та органи державного ринкового нагляду;

5) забезпечувати, щоб умови зберігання або транспортування не ставили під загрозу відповідність будівельного виробу декларації експлуатаційних характеристик (показників) та іншим вимогам цього Закону під час перебування будівельного виробу у володінні дистриб’ютора;

6) у разі пересвідчення, що будівельний виріб, який дистриб’ютор надав на ринку, не відповідає декларації експлуатаційних характеристик (показників) та/або іншим вимогам цього Закону, вживати коригувальних заходів для приведення такого будівельного виробу у відповідність з декларацією експлуатаційних характеристик (показників) та/або вимогами цього Закону або забезпечити його вилучення або відкликання. Крім того, якщо виріб представляє небезпеку, — інформувати про це органи державного ринкового нагляду, зазначаючи деталі та  вжиті коригувальні заходи. 

2. На дистриб’ютора покладається зобов’язання виробника, визначені цим Законом, якщо він вводить в обіг будівельний виріб під власним найменуванням або під власною торговельною маркою чи змінює будівельний виріб, який уже введений в обіг таким чином, що це може вплинути на його відповідність декларації експлуатаційних характеристик (показників).
Стаття 12. Надання інформації про виробника, дистриб’ютора та імпортера
1. Виробник, дистриб’ютор та імпортер зберігають протягом десяти років та за мотивованим запитом органів державного ринкового нагляду подають відповідно до Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” інформацію (реквізити, місцезнаходження, контактну адресу) про будь-якого виробника, дистриб’ютора та імпортера:

який їм поставив будівельний виріб;

якому вони поставили будівельний виріб.
Стаття 13. Органи з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів

1. Орган з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів проводить оцінювання та перевірку стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів та видає сертифікат стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу на підставі відповідних схем.
2. Орган з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів повинен відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, визначених Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Стаття 14. Бюро з надання технічної інформації 

1. Бюро з надання технічної інформації безоплатно надає заявникові відповідно до запиту інформацію про органи технічної апробації, регламентні технічні умови і будівельні норми та на договірних засадах іншу інформацію, визначену законодавством з питань споруд і будівельних виробів.

Розділ ІІІ 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СПОРУД ТА СУТТЄВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Стаття 15. Основні вимоги до споруд

1 Споруди, їх окремі частини повинні бути придатними для використання за призначенням відповідно до основних вимог до споруд.

Основні вимоги до споруд, визначені цим Законом, конкретизуються у будівельних нормах.

2. Основними вимогами до споруд є забезпечення:

механічного опору та стійкості;

пожежної безпеки;

відсутності загрози гігієні, здоров’ю або безпеці людей та шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

безпеки і доступності в експлуатації, у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації;

енергозбереження та утримання тепла;

збалансованого використання природних ресурсів.
Стаття 16. Забезпечення механічного опору та стійкості

1. Споруди повинні бути запроектовані та побудовані таким чином, щоб навантаження на них під час їх будівництва та експлуатації не призвело до:

руйнування всієї споруди  або їх частин;

деформації, яка перевищує гранично допустимий ступінь, установлений у відповідних будівельних нормах;

пошкодження частин споруд або кріплення, або встановленого обладнання внаслідок деформації несучих конструкцій;

випадкового пошкодження до ступеня, непропорційного первинній причині.

Стаття 17. Забезпечення пожежної безпеки

1. Споруди повинні бути зпроектовані і побудовані таким чином, щоб протягом життєвого циклу у разі виникнення пожежі:

забезпечити несучу здатність будівельних конструкцій протягом визначеного проміжку часу;

обмежити виникнення та поширення вогню і диму всередині споруд;

обмежити поширення вогню на сусідні споруди;

забезпечити можливість евакуації людей з споруд і проведення аварійно-рятувальних робіт;

передбачити безпеку аварійно-рятувальних підрозділів під час виконання аварійно-рятувальних робіт.

Стаття 18. Забезпечення відсутності загрози гігієні, здоров’ю або безпеки людей та шкідливого впливу на навколишнє природне середовище

1. Споруди повинні бути запроектовані та побудовані таким чином, щоб протягом усього їх життєвого циклу вони не створювали загрози для здоров’я і життєдіяльності людини; не  здійснювали впливу на навколишнє природне середовище вище припустимого рівня під час будівництва, експлуатації та знесення, зокрема внаслідок: 

виділення токсичних газів, випаровувань і біологічно шкідливих факторів, викидів забруднюючих речовин, летких органічних сполук, парникових газів;

виникнення умов для появи джерел радіації та наявності небезпечних для людини рівнів радіоактивності, радіоактивного опромінення людей у приміщеннях споруд виробничого і невиробничого призначення;

скидання забруднюючих речовин, у яких концентрація шкідливих речовин перевищує нормативні показники, у ґрунтові, морські та поверхневі води або ґрунт;

несправності обладнання з відведення стічних вод, відведення димових газів, видалення твердих або рідких відходів;

утворення внаслідок підвищеної вологості грибкових уражень, плісняви, іржі у частинах споруд або на поверхнях конструкцій всередині споруд.

Стаття 19. Забезпечення безпеки і доступності в експлуатації, у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
1. Споруди повинні бути зпроектовані і побудовані таким чином, щоб не створювати таких неприпустимих ризиків настання нещасних випадків або виникнення пошкоджень під час експлуатації, як ковзання, падіння, зіткнення, опіки, ураження електричним струмом, травми від вибуху і руйнування окремих конструкцій.

2. Споруди повинні бути зпроектовані і побудовані таким чином, щоб забезпечити їх доступність і можливість користування ними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Стаття 20. Забезпечення захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації

1. Споруди повинні бути зпроектовані і побудовані таким чином, щоб рівень шуму та вібрації, що утворюються у процесі експлуатації не створював небезпеки для здоров’я та життєдіяльності людини і відповідав вимогам санітарного законодавства.

Стаття 21. Забезпечення енергозбереження та утримання тепла

1. Споруди і системи опалювання, охолодження, освітлення і вентиляції в них повинні бути зпроектовані та побудовані таким чином, щоб забезпечити створення сприятливих та безпечних умов для проживання та/або перебування людини і раціональність витрат енергії під час їх експлуатації з урахуванням кліматичних умов місця розташування споруд.

2. Споруди повинні бути енергозберігаючими з мінімальним використанням енергії під час будівництва, експлуатації і демонтажу.
Стаття 22. Забезпечення збалансованого використання природних ресурсів

1. Споруди повинні бути запроектовані, побудовані і демонтовані таким чином, щоб забезпечити раціональне та збалансоване використання природних ресурсів на засадах сталого розвитку та у разі можливості:

використання будівельних виробів, виготовлених з відходів промислового та будівельного виробництва, продуктів перероблення будівельного лому;

зберігання необхідних експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів та конструкцій протягом розрахункового строку експлуатації споруд;

вторинне використання будівельних виробів;

використання екологічно прийнятних сировинних і вторинних матеріалів в будівельних спорудах.

Стаття 23. Суттєві характеристики будівельних виробів

1. Суттєві характеристики будівельного виробу встановлюються у регламентних технічних умовах.

2. Основні вимоги до споруд забезпечуються шляхом дотримання суттєвих характеристик будівельного виробу у процесі його використання за призначенням.

3. Державний ринковий нагляд і контроль будівельних виробів здійснюється відповідно до Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

Стаття 24. Установлення рівнів, порогових рівнів або класів будівельних виробів

1. Рівні, порогові рівні або класи будівельних виробів установлюються у регламентних технічних умовах.

2. Комісія з технічного регулювання зазначає в технічному свідоцтві рівні або класи будівельного виробу в межах його застосування за призначенням.

3. У разі коли рівень, пороговий рівень та/або клас будівельного виробу у регламентному стандарті не визначений, він встановлюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва.
Розділ ІV
ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОКАЗНИКІВ) ТА МАРКУВАННЯ

Стаття 25. Складення декларації експлуатаційних характеристик (показників)

1. Виробник складає декларацію експлуатаційних характеристик (показників), до якої додаються інструкція про безпеку та інформація про речовини, що містяться у виробах за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, до введення в обіг будівельного виробу, якщо на такий будівельний виріб поширюються регламентні технічні умови.

2. Виробник несе відповідальність за відповідність будівельного виробу задекларованим експлуатаційним характеристикам (показникам). За відсутності об’єктивних ознак невідповідності вважається, що декларація експлуатаційних характеристик (показників) є точною і достовірною.

3. Виробник може не складати декларацію експлуатаційних характеристик (показників) на будівельний виріб, на який поширюється дія регламентного стандарту, якщо:

будівельний виріб несерійного виробництва виготовлено індивідуально за спеціальним замовленням як невід’ємна складова  споруди;

будівельний виріб виготовлено на будівельному майданчику з метою його застосування у конкретній споруді згідно з будівельними нормами;

будівельний виріб виготовлено способом, що  забезпечує збереження об’єкта культурної спадщини шляхом реставрації споруди, що охороняється  державою.

4. Декларація експлуатаційних характеристик (показників) відображає експлуатаційні характеристики (показники) щодо суттєвих характеристик будівельного виробу згідно з відповідними регламентними технічними умовами.

Стаття 26. Надання декларації експлуатаційних характеристик (показників)

1. Декларація експлуатаційних характеристик (показників) зберігається у виробника або його уповноваженого представника.

2. Копія декларації експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу  надається у паперовому вигляді та/або за допомогою  електронних засобів.

Якщо партія того самого будівельного виробу надається одній юридичній або фізичній особі, вона може супроводжуватися єдиною копією декларації експлуатаційних характеристик (показників) у паперовому вигляді (якщо заявник цього потребує) та/або за допомогою електронних засобів.

3. Копія декларації експлуатаційних характеристик (показників) розміщується на веб-сайтах виробника та/або комісії з технічного регулювання і залишається доступною протягом строку, визначеного пунктом третім частини першої статті 8 цього Закону.

4. Виробник зобов’язаний під час введення в обіг будівельного виробу забезпечити його супроводження інформацією щодо пошуку заявником декларації експлуатаційних характеристик (показників) на веб-сайті виробника.

5. На вимогу заявника виробник зобов’язаний додатково надати інформацію щодо пошуку декларації експлуатаційних характеристик (показників) на веб-сайті.
Стаття 27. Маркування будівельного виробу

1. Знак відповідності застосовується згідно із загальними принципами маркування, визначеними Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

2. Знак відповідності наноситься на той будівельний виріб, щодо якого виробник склав декларацію експлуатаційних характеристик (показників) (крім випадків, визначених частиною третьою статті 25 цього Закону).

3. Поряд із знаком відповідності зазначаються дві останні цифри року, в якому такий знак було вперше нанесено, торговельна марка і контактна адреса виробника, дані, які забезпечують ідентифікацію типу будівельного виробу (номер серії або партії, індивідуальний номер (за наявності), номер декларації експлуатаційних характеристик (показників), посилання на застосовані регламентні технічні умови, ідентифікаційний номер залученого органу з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів, а також вказівки щодо застосування за призначенням будівельного виробу згідно із застосованими регламентними технічними умовами.
Розділ V
РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Стаття 28. Регламентні стандарти

1. Регламентні стандарти розробляються відповідно до Закону України “Про стандартизацію”. 

2. У регламентних стандартах наводяться експлуатаційні характеристики (показники) будівельних виробів, які стосуються суттєвих характеристик, методи, методики та критерії оцінки їх стабільності, а також за доцільності — інші показники будівельних виробів. У регламентних стандартах визначаються вимоги до виробничого контролю на підприємстві з урахуванням його специфічних умов.

3. Регламентний стандарт включає технічні дані, необхідні для застосування визначеної схеми оцінки стабільності експлуатаційні характеристики (показники).

Стаття 29. Технічне свідоцтво

1. Технічне свідоцтво встановленої форми видається  на будівельний виріб, який не охоплений або не повністю охоплений регламентним стандартом та для якого експлуатаційні характеристики (показники) не можуть бути повністю перевірені відповідно до регламентного стандарту у зв’язку з тим, що:

на будівельний виріб не поширюється дія  регламентного стандарту;

регламентний стандарт не містить методів оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників), які стосуються суттєвих характеристик такого будівельного виробу або якщо метод оцінки принаймні однієї суттєвої характеристики такого виробу, передбаченої регламентним стандартом, не може бути застосовано до будівельного виробу.

2. Технічне свідоцтво містить інформацію про загальний опис будівельного виробу, сферу його застосування; торговельну марку; власне найменування виробника; контактну адресу; перелік експлуатаційних характеристик (показників); код органу технічної апробації, визначений згідно із встановленим порядком надання статусу органу технічної апробації відповідно до визначеної сфери діяльності; посилання на методи, методики та критерії оцінки стабільності його експлуатаційних характеристик (показників); дату видачі технічного свідоцтва.

На будівельний виріб, на який поширюється дія регламентного стандарту, технічне свідоцтво не видається.
Стаття 30. Порядок отримання технічного свідоцтва
1. Технічне свідоцтво видається в разі дотримання таких принципів:

забезпечення прозорості видачі для заінтересованого виробника;

визначення строків придатності будівельного виробу для застосування;

врахування обставин щодо захисту комерційної таємниці та забезпечення конфіденційності;

рентабельність для виробника;

колегіальність прийняття рішень.

Документообіг, що виникає під час отримання технічного свідоцтва, може здійснюватися в електронній формі з урахуванням вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

2. Одержання технічного свідоцтва здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
3. Видача технічного свідоцтва здійснюється комісією з технічного регулювання на безоплатній основі.

Стаття 31. Звіт про технічну апробацію будівельного виробу

1. Орган технічної апробації подає виробникові звіт про технічну апробацію будівельного виробу за встановленою формою.

2. Звіт про технічну апробацію містить експлуатаційні характеристики (показники) будівельного виробу, його суттєві характеристики та технічні дані, необхідні для застосування обраної схеми оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників).

Стаття 32. Оцінка стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів

1. Оцінка стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельного виробу проводиться щодо будівельних виробів, щодо яких складено декларацію експлуатаційних характеристик (показників) відповідно до однієї із схем, визначених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Розділ VI
СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ

Стаття 33. Використання спеціальної технічної документації

1. Під час визначення типу будівельного виробу виробник може не проводити його випробування, а розробити спеціальну технічну документацію, яка підтверджує, що:

1) будівельний виріб відповідає за однією або кількома його суттєвими характеристиками певному рівню експлуатаційних характеристик (показників) без випробування чи обчислення згідно з умовами, встановленими відповідними регламентними технічними умовами або рішеннями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва;

2) будівельний виріб, на який поширюється дія регламентного стандарту відповідає типові іншого будівельного виробу, виготовленого іншим виробником і вже перевіреного згідно з відповідним регламентним стандартом. У разі виконання зазначеної умови виробник має право задекларувати експлуатаційні характеристики (показники), що стосуються всіх або частини результатів випробувань такого виробу. Виробник може використовувати результати випробувань, одержані іншим виробником, тільки з дозволу іншого виробника, який відповідає за їх точність, достовірність і стабільність;
3) будівельний виріб, на який поширюється дія регламентних технічних умов і є комплектом, який:

виготовлено з компонентів;

виробник збирає відповідно до інструкцій, наданих імпортером або дистриб’ютором такого комплекту чи його компонентів, що перевірив комплект або його компонент за однією або кількома суттєвими характеристиками згідно з відповідними регламентними технічними умовами.

Виробник може використовувати результати випробувань, одержані іншим виробником, тільки з дозволу іншого виробника, який відповідає за їх точність, достовірність і стабільність. Виробник декларує експлуатаційні характеристики (показники) такого будівельного виробу.

2. Якщо будівельний виріб, який відповідає умовам, зазначеним у частині першій цієї статті, належить до сукупності будівельних виробів, до яких застосовується схема оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників), якими передбачено надання сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників), відповідна спеціальна технічна документація підлягає розгляду органом з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів.

Стаття 34. Інші спрощені процедури

1. У разі коли будівельний виріб виготовлений індивідуально або у несерійному виробництві за спеціальним замовленням і використовується як невід’ємна складова в окремій визначеній споруді та на який поширюється дія регламентного стандарту, замість частини схеми, яка стосується випробування такого будівельного виробу та визначена у такому регламентному стандарті, може застосовуватися спеціальна технічна документація, що свідчить про відповідність будівельного виробу визначеним вимогам та про еквівалентність використаних процедур зазначеним у регламентних стандартах процедурам. 

2. Якщо будівельний виріб, який відповідає умовам, зазначеним у частині першій цієї статті, належить до сукупності будівельних виробів, для яких застосовується схема оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників), якою передбачено надання сертифіката стабільності експлуатаційних характеристик (показників), відповідна спеціальна технічна документація, підлягає перевірці органом з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів.

3. Мікропідприємства застосовують спрощену процедуру з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, за схемами оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників), в яких бере участь орган з оцінки стабільності експлуатаційних характеристик (показників) будівельних виробів.
Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування, крім частин третьої, четвертої та п’ятої статті 26, які набирають чинності через півтора року з дня опублікування цього Закону.

2. Частини другу і третю статті 11 Закону України “Про будівельні норми” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41) виключити.

3. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

              Голова 
Верховної Ради України

