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Продовження додатка 2

Додаток 2
до Закону України
“Про управління відходами”
НЕВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК 
операцій з відновлення відходів

R1 Використання, головним чином, як палива чи в інший спосіб для виробництва енергії*

R2 Відновлення/регенерація розчинників

R3 Рециклінг/відновлення органічних речовин, що не використовуються як розчинники, у тому числі компостування та інші процеси біологічної трансформації, а також підготовка до повторного використання, газифікація та піроліз, коли компоненти використовуються як хімікати

R4 Рециклінг/відновлення металів та їх сполук

R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи очищення ґрунту, в результаті якого він відновлюється, та рециклінг неорганічних будівельних матеріалів)

R6 Регенерація кислот чи основ

R7 Відновлення компонентів, що були використані для зменшення забруднення

R8 Відновлення компонентів із каталізаторів

R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

R10 Оброблення ґрунту, що сприяє веденню сільського  господарства чи поліпшує стан навколишнього природного середовища, а також зворотне заповнення, що не є рециклінгом

R11 Використання відходів, утворених під час здійснення операцій, визначених у позиціях R1—R10 цього додатка
R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1—R11 цього додатка, у тому числі розбирання, сортування, подрібнення, ущільнення, гранулювання, сушіння, розділення, доведення до належного стану тощо
R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1—R12 цього додатка (крім тимчасового зберігання в місцях утворення відходів відповідно до вимог цього Закону)
* Включає також установки термічного оброблення муніципальних відходів, якщо їх енергетична ефективність не менше:

0,60 — для підприємств, експлуатацію яких розпочато до набрання чинності цим Законом;

0,65 — для підприємств, експлуатацію яких розпочато після набрання чинності цим Законом.

Для визначення енергетичної ефективності використовують формулу:

ЕЕ = [(Ep – (Ef + Ei) / (0,97 × (Ew + Ef))] × ККК, де:

ЕЕ — енергетична ефективність;

Ep — річний обсяг виробництва електричної та теплової енергії в ГДж/рік, що обчислюється за формулою:

Ер = 2,6 × Ее + 1,1 × Еt, де:

Ее — річний обсяг виробництва електричної енергії;

Еt — річний обсяг виробництва теплової енергії;

Ef — річний обсяг енергії, використаної для виробництва пари (теплової енергії) (ГДж/рік);

Ew — потенційний річний обсяг енергії, що можна отримати від оброблення відходів (ГДж/рік), на основі врахування при розрахунку їх мінімальної калорійності (теплотворної здатності);

Ei — річний обсяг додаткової енергії, що надходить до технологічного процесу, за виключенням Ew та Ef (ГДж/рік);

0,97 — коефіцієнт, що враховує втрати енергії, спричинені утворенням  шлаку та випромінюванням.
Під час розрахунку показника енергоефективності установок термічного оброблення муніципальних відходів враховуються кліматичні умови в місцях розташування установок, які залежать від оцінки потреби в опалюванні зазначеної території (ПГД — показник градус-днів).

ККК — коригуючий коефіцієнт клімату.

ККК для підприємств, експлуатацію яких розпочато до набрання чинності цим Законом:

ККК = 1 — якщо ПГД не менше 3350;

ККК = 1,25 — якщо ПГД не перевищує 2150;

ККК = – (0,25 / 1200) × ПГД + 1,698 — за інших значень ПГД.

ККК для підприємств, експлуатацію яких розпочато після набрання чинності цим Законом:

ККК = 1 — якщо ПГД не менше 3350;

ККК = 1,12 — якщо ПГД не перевищує 2150;

ККК = – (0,12 / 1200) × ПГД + 1,335 — за інших значень ПГД.

Отримане значення ККК має бути округлене до трьох знаків після коми. 

ПГД — показник градус-днів (оцінка потреби в опалюванні) розраховується як річна сума різниць між 18 градусами та середньоденною температурою (лише для тих днів, коли температура не перевищує 15 градусів). При цьому середньоденні температури визначаються, як середні між максимальною та мінімальною добовою температурою.

Плановий показник на певний рік для кожної установки термічного оброблення розраховується як середній за останні 20 років для населеного пункту, де розміщено установку.
_____________________

