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Продовження додатка 2

Додаток 2
до Закону України
“Про управління побутовими та іншими відходами”
НЕВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК 
операцій з відновлення побутових та інших відходів

R1 Використання, головним чином, як палива чи в інший спосіб для виробництва енергії*.
R2 Відновлення/регенерація розчинників.
R3 Рециклінг/відновлення органічних речовин, що не використовуються як розчинники, у тому числі компостування та інші процеси біологічної трансформації, а також підготовка до повторного використання й відновлення, газифікація та піроліз, коли компоненти використовуються як хімікати.

R4 Рециклінг/відновлення металів та їх сполук.
R5 Рециклінг/відновлення інших неорганічних матеріалів (включаючи очищення ґрунту, в результаті якого він відновлюється, та рециклінг неорганічних будівельних матеріалів).
R6 Регенерація кислот чи основ.
R7 Відновлення компонентів, що були використані для зменшення забруднення.
R8 Відновлення компонентів із каталізаторів.
R9 Повторна очистка мастил та інші види повторного вживання мастил.
R10 Оброблення ґрунту, що сприяє веденню сільського  господарства чи поліпшує стан навколишнього природного середовища, а також зворотне заповнення, що не є рециклінгом.
R11 Використання відходів, утворених під час здійснення операцій, визначених у позиціях R1—R10 цього додатка.
R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1—R11 цього додатка, у тому числі розбирання, сортування, подрібнення, ущільнення, гранулювання, сушіння, розділення, доведення до належного стану тощо.
R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1—R12 цього додатка (крім тимчасового зберігання в місцях утворення відходів відповідно до вимог цього Закону).
(*) Сюди включаються устаткування для спалення, призначене для обробки твердих муніципальних відходів, за умови, що їхня енергетична ефективність дорівнює або більше:

- 0,60 для пристроїв у дії, дозволених відповідно до законодавства Співтовариства, що застосовується до 1 січня 2009 року,

- 0,65 для пристроїв, дозволених після 31 грудня 2008 року, що використовують наступну формулу:

Енергетична ефективність = (Ep – (Ef+Ei)/(0,97x (Ew+Ef)), де:

Ep - щорічна енергія, що виробляється у вигляді опалення або електрики. Вона вираховується, якщо енергію у вигляді електрики помножити на 2,6 та тепло, що виробляється для комерційного використання, помножити на 1,1 (ГДж/рік) 

Ef - щорічна енергія на вході в систему від палива, що залучається у виробленні пару (ГДж/рік) 

Ew - щорічна енергія, що міститься в оброблених відходах та вираховується за допомогою чистої цінності відходів у калоріях (ГДж/рік)

Ei - щорічна енергія, що імпортується, за виключенням Ew та Ef (ГДж/рік)

0,97 – це фактор обліку втрат енергії через шлак та радіацію.

Ця формула повинна застосовуватись відповідно до документу про Найкращі з існуючих методів для спалювання відходів.
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